**附件2：**

**电力工程学院名师工作室零星设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、技术参数配置要求** | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格、参数、型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（万）** |
| 1 | 指纹锁 | 型号：华为智能门锁Pro (AGS-X10)，技术参数配置要求： 识别方式 人脸 + 指纹 + 刷卡 + 密码 + 钥匙 显示屏 2.8寸触摸彩屏 容量 100组指纹/100组密码/100个面部/100张卡 锁体 国标防盗锁体(标配)/K17大锁体/K11王力锁体 锁芯 C级锁芯 指纹头 Slik ID 光学指纹头(标配) | 2 | 把 |  |  |
| 2 | 无线AP | 型号：锐捷（Ruijie） WiFi6无线AP吸顶 RG-RAP2260(G)，技术参数配置要求：1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持PoE供电和本地供电。 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 智能存储器 | 型号：闪迪（SanDisk）1TB Nvme 移动固态硬盘（PSSD）E61，技术参数配置要求：内存1T，IP55防护、NVMe性能、AES256硬件加密、广泛兼容智能手机和电脑，5年质保。 | 20 | 个 |  |  |
| 4 | 翻译机 | 型号：科大讯飞翻译机4.0，技术参数配置要求：翻译机 多语种离线翻译器翻译棒 同声方言翻译笔 翻译机联网方式：Wi-Fi，SIM卡（国内），SIM卡（国外 ），云通信，手机热点，虚拟SIM卡 在线语种：41种以上 拍照翻译：竖版拍译，横版拍译，拍照记录导出 | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 饮水机 | 沁园JLD8585XZ立式制冷制热直饮机，超滤过滤，支持手动倒水和直供水 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 移动WIFI | 型号：华为（HUAWEI）移动路由B311B-853，双网双通，移动网络150Mbps，WIFI300Mbps，4个全千兆网口，最多支持32台WIFI设备。 | 2 | 台 |  |  |
|  | 合计 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **二、商务服务要求** | | |
| 1 | 合同签订期 | 自成交公告发出之日起 5 个日历日内。 |
| 2 | ▲交货时间及地点 | 1. 交货期：2023年6月20日前完成供货及安装调试。供应商应将产品交付至采购人指定地点，提供现场安装调试服务、操作培训、技术指导等，并提交产品相关操作指南和使用说明书（如有）。  2. 交货地点：广西 南宁市 （采购人指定地点）。 |
| 3 | ▲质保期 | 质保期自验收合格之日起不少于1年（技术参数中有特别指明质保期的按技术参数要求），质保期内货物免费上门维修、免费更换零部件；质保期满提供终身技术支持服务。 |
| 4 | ▲产品质量保证及售后服务要求 | 1. 本次采购货物必须是供货商免费送货上门提供安装调试及操作培训，免费送货上门，交货地点为广西区内采购人指定地点。  2、投标供应商必须能实质性满足采购产品参数要求（所投产品应完全响应或优于采购参数要求，如响应参数有任意一项负偏离的，视为不实质性响应文件要求），提供售后服务承诺书等（需加盖供应商公章）；对不能满足参数要求或与技术参数不符，不予验收。因成交供货商无法正常交货影响业主使用的，采购人有权依照法律追究成交供应商的违约责任并追索赔偿。   3、供应商应按国家“三包”政策或厂家承诺提供售后服务，质量问题应免费更换或维修，提供7×24小时的售后技术支持服务，设备出现故障应在收到采购人的故障维修通知2小时内到达现场进行维修维护， 4小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知采购人并制定维修方案及确定故障排除的时间。质保期满提供终身技术支持服务。 |
| 5 | 付款方式 | 全部服务实施安装、调试完毕，经采购人最终验收合格后，甲方在10个工作日内一次性支付给乙方。 |
| 6 | ▲验收要求 | 1.成交供应商按采购人指定的安装地点，完成安装与调试、现场培训等。  2.成交供应商提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。  3.项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接，交接完毕，才作为项目的最终验收。  4.验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交供应商承担。 |
| 7 | ▲实施和安装要求 | 1.根据采购要求提供项目实施方案及进度安排计划表；  2.供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；  3.安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；  4.严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 |
| 8 | 其他要求 | 1．供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。  ▲2.本项目技术参数要求实质性响应，不允许负偏离，投标时，供应商所投产品须满足技术参数配置要求，请各供应商参与竞价前务必注意阅读商务要求条款，确认是否有货可供、是否能按交货时间供货并提供售后服务承诺函，否则视为无效响应。 |