图书馆广播系统及水利竞赛配套设备采购清单

|  |
| --- |
| **一、图书馆广播系统** |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 智能广播一体机（新款） | ◆ 内置2GB内存，外扩展SD卡最大容量可达32G。◆ 强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。◆ HiFi级的音频解码性能，音质与专业CD相媲美。◆ 支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。◆ 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。◆ 强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。◆ 强大的音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。◆ 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 。◆ 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。◆ 支持通过网线外扩分区器。◆ 支持通过网线外扩音源（如CD、收音机等）。◆ 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制。◆ 支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。◆ 支持外扩电源时序器，可输出短路信号，控制外围设备。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1000W/1路输入，70V/100V/4-16Ω输出,RCA/XLR插口并接。100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示；RCA插口和XLR插口供方便地环接；输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。额定输出功率 1000w 输入灵敏度 1V 0dBV等效输入噪声 -95dB阻尼系数 200:1共摸抑制 不小于 92dB频响 90Hz--20KHz ±3dB总谐波失真4/1KHz <0.3%上升速率 >15V/microsecond尺寸 484×415×133 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 室外(全天候)音柱(铝质箱体/金属面网) | 室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。安装方式:壁挂式接线方法: COM 70V 100V额定功率 20W最大功率40W 灵敏度 91dB 频率响应 130-16KHz 尺寸 145×125×390mm 喇叭单元2×4″+2.5 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 前置放大器 | 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。■ 有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。■ 第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。■ MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。■ 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。■ MIC 2、3、4、5和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。■ 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。■ 2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能输入 MIC 1.2.3.4.5:5mV/600Ω非平衡   AUX 1.2.3:10KΩ/200mV非平衡输出 600Ω/1V/0dBV频率响应 20Hz~20KHz(±1dB)信号/灵敏度 MIC 输入:80dB AUX输入:85dB音调 低音:±10dB at 100Hz 高音:±10dB at 10KHz电源输入 ~220V/50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 壁挂扬声器 | ◆ 5W/10W 金属网罩壁挂音箱；◆ 额定功率（100V）：10W；◆ 额定功率（70V）：5W；◆ 灵敏度：92dB±3dB；◆ 阻抗：黑-COM 红-1.7KΩ；◆ 频率响应：130-16KHz◆ 喇叭单元：5"+2"；◆ 尺寸约： 200×105×276mm | 只 | 30 |  |  |
| 6 | 台式广播专业麦克风 | 产品名称：有线台式会议话筒/鹅颈式会议话筒换能方式：驻极体供电电压：DC9V/AC12V指向性：心型指向音频线：5米频率响应：40HZ-16KHZ指示：座灯MIC灵敏度：-43dB±2dB前奏音灵敏度：-50dB±2dB麦长：183mm×127mm×43mm 底座尺寸：400mm | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 音量控制器 | 功率：60w尺寸：86\*86\*52mm重量：0.7kg扬声器功率匹配：60w输入阻扰：15k欧姆音控档位：4衰减方式：定压 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 设备机柜 | 1、材料：采用高强度进口冷轧钢板及高强度的钢化玻璃2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑3、粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品达到BS6497国际标准4、结构：19”标准和兼容ETSI标准，可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全5、生产标准：符合IEC297-2(国际19”) ，EIA—310－D，ANSI/EIARS310-D. | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 音响线 | 2X2.0mm2，纯铜线芯，环保PVC外皮，高音纯正、低音浑厚；抵销外界干扰；清亮不失真。 | 米 | 700 |  |  |
| 10 | 设备安装辅材、辅料 | 包含线槽、线管、接头等施工耗材 | 批 | 1 |  |  |
| 本项小计 |  |  |  |
| **二、水利竞赛配套设备** |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 比赛教室视频监控摄像头 | 海康360度旋转高清摄像头，1080P，带无线wifi功能，含64GTF高速内存卡。设备须安装到指定教室（含电源及网络布线连接安装），安装地点：广西水利电力职业技术学院里建校区水工实训楼A座、C座三楼10间教室。 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 比赛U盘 | 128G，USB3.0高速读写。 | 个 | 4 |  |  |
| **本项小计** |  |  |  |
| **一、二项合计** |  |  |
| 商务要求 | 1、本项目采购预算价为3.47万元，其中：第一项2.96万元，第二项0.51万元，结算时需分别开具发票。2、供应商的报价应包含项目货物货款、辅材、备件、安装调试、机械、运输、人工等完成项目所需的全部费用及有关税费。3、项目交付完成时间：2021年3月15日前。安装地点：广西水利电力职业技术学院里建校区采购人指定地点。4、有意向投标的公司，请将报价表、营业执照复印件加盖公章后扫描成PDF文件，于2021年3月3日下午16点前发送至gxsdxyzcgl@163.com进行报价。 |

报价单位（公章）： 报价人： 联系电话：