附件：校园网骨干汇聚光交箱建设清单及预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元) | 备注 |
| 1 | 落地光交箱 | Hbodier或同等档次品牌288芯室外通信光缆交接箱（空箱），SMC材质、防水阻燃、密封性好 | 台 | 2 |  |  | 　 |
| 2 | 壁挂光交箱 | Hbodier或同等档次品牌288芯室外通信壁挂光交箱（空箱），SMC材质、防水阻燃、密封性好 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 熔纤盘 | 光航GH-PS12FC或同等档次品牌电信级12芯FC单模熔纤盘满配ODF托盘一体化单元箱 | 个 | 36 |  |  |  |
| 4 | 72芯ODF | 中天、博扬或同等档次品牌72芯ODF光纤配线架，满配FC耦合器、尾纤 | 台 | 6 |  |  | 　 |
| 5 | PDU插排 | TOWE 同为或公牛 大功率机柜竖装PDU插排机房排插32A，2位16A+10位10A，16A插头，电源线≥1.5米，加厚铝合金外壳，多角度固定耳朵，电源线、插头及功能模块均通过国家3C安全认证 | 个 | 14 |  |  |  |
| 6 | 144芯光缆 | 亨通、长飞或同等档次品牌室外单模144芯光缆，A+级纤芯，加强钢丝，阻水防潮抗压特性 | 米 | 1800 |  |  | 　 |
| 7 | 熔纤 | 光缆熔接（含光衰测试） | 芯 | 860 |  |  |  |
| 8 | 光缆敷设 | 施工（穿排水沟、架空)，含波纹管、标签、管卡、胶塞、钢钉、自攻钉、电工胶等辅材 | 米 | 1800 |  |  | 具体工程量以现场踏勘为准　　 |
| 9 | 立箱施工 | 光交箱基座基础、破路挖槽(含回填）、破电缆沟、敷设钢管（含材料） | 项 | 3 |  |  |
|  | 合计（元）：　　 | 　　 |

注：为保证工程质量，需现场踏勘（踏勘时间为：12月4日上午10：00时，联系人：唐老师19114920036），投标报价需提交现场踏勘回执，供应商应具有同类工程业绩（提供合同等证明材料）

报价公司（公司名称）： 联系人： 联系电话：