**广西水利电力职业技术学院**

**采购文件**

**项目名称:** 工业互联网虚拟仿真基地零星设备采购

**采 购 人：广西水利电力职业技术学院**

**2023年5月10日**

第一部分 询价公告

根据工作需要，我校现就工业互联网虚拟仿真基地零星设备采购进行公开询价，现将有关信息公告如下：

****一、项目名称：****工业互联网虚拟仿真基地零星设备采购

****二、采购需求：****

1、采购扩音器及拾音设备4套、高清云台2套，具体内容详见附件《工业互联网虚拟仿真基地零星设备采购清单》。

2、货物交付时间：2023年10月15日前完成供货。

交付地点：广西区内采购人指定地点。

3、采购预算为：人民币15000元。

****三、资格条件及要求：****

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有生产或经营本次采购货物或服务经营资质的公司。

2、本项目不接受联合体报价，且不得分包、转包。

****四、竞标响应文件编制要求****

有意向参与竞标的供应商，应按以下要求编制响应文件。

1、有统一社会信用代码的营业执照副本复印件 (必须提供) ；

2、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件(委托代理时必须提供，格式后附)

3、商务、技术响应、偏离情况说明表(必须提供，格式后附) ；

4、质量保证及售后服务承诺书(必须提供，格式自拟) ；

5、项目报价表；(必须提供，格式后附)

6、供应商认为需要提供的有关资料。

****五、报价文件提交截止时间：****2023年10月7日下午17：00。

有意向参与竞价的公司，请按询价公告要求，将响应文件及报价、营业执照及相关资质材料加盖公章后扫描成PDF格式发送到gxsdxyzcgl@163.com参与竞标。

****六、联系事项、****

1、如需对项目进行咨询，请联系：全老师13607867214。

2、采购联系人：李老师，联系电话：0771-2085121。

广西水利电力职业技术学院资产管理中心

          2023年9月26日

#### 第二部分 采购需求

**1、采购文件标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致竞标被否决。**

**2、如竞标人竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。**

**3、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的,请以详细、正确的品牌型号、技术参数配备要求填写竞标报价表和技术规格偏离表。竞标人须根据技术参数及配备要求提供对应的技术响应偏离表。**

采购预算：15000元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 扩音器及拾音设备 | 本项货物每套包含功放机1台、无线话筒2个、全频音箱1对，主要技术参数要求如下：**1、功放机**1.1、最大输出功率(1KHz,8Ω) : 135W+135W2.1、谐波失真 (1KHz,60W,8Ω) : 0.05% 3.1、输入灵敏度/阻抗MIC : 4.5mv/3.5kΩCD/AUX : 300mv/20kΩBGM : 300mv/10kΩ4.1、输出灵敏度/阻抗 : PRE-Output 2v/1kΩ 5.1、麦克风 : 40Hz～15KHz, +8/-3dB6.1、音乐 : 20Hz～15KHz, +8/-3dB7.1、音调控制音乐 8.1、低音 : +8/-10dB (100Hz)9.1、高音 : +8/-10dB (30KHz)**2、无线话筒（一拖二无线手持）：**2.1、载波频率 220-270MHz 2.2、频率稳定度 ±0.005% 2.3、动态范围 >90dB 2.4、 谐波失真 <0.5%2.5、频率响应 30～35KHz±3dB 2.6、接收灵敏度 50uS2.7、信噪比 >90dB 2.8、邻道干扰比 >80dB2.9、假像干扰比 >80dB2.10、射频输出功率 30mW2.11、音频输出 独立混合2.12、接收信道 2路2.13、接收机供电 AC220V/50-60Hz 2.14、有效使用距离 50-150m (视环境变化)**3、全频音箱：**3.1、系统：二分频 10"3.2、频率响应：40Hz-18KHz(-3dB)3.3、承受功率：120W 连续 240W 峰值3.4、灵 敏 度：93dB/1W/1M3.5、最大声压：103dB3.6、标称阻抗：8Ω | 4 | 套 | 2500 | 10000 |
| 2 | 高清云台 | 1、图像传感器 1/2.7英寸， CMOS 2、视像分辨率 1920x1080 3、最低照度 0.5Lux @(F1.8AGC ON) 4、变焦倍数 16x 5、镜头焦距 3.5-42.3mm 6、电力规格7、功耗 12W 8、外观参数9、尺寸 144\*144\*167.9mm 10、重量 1.35Kg 11、工作温度 -10-40℃ | 2 | 套 | 2500 | 5000 |

|  |
| --- |
| **二、商务及其他要求表** |
| ★交货时间及地点 | 1.交付使用时间：签订合同后 10 个日历日内交货并安装完毕。2.交货地点：广西 南宁市 （采购人指定地点）。 |
| ★质保期及售后服务要求 | 1.成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，符合国家质量标准的货物，免费送货上门、安装、调试。2.质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期不少于一年（自交货并验收合格之日起计）。3.设备到货后，由成交人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，确保设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。4.质量保证期内，设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 |
| 付款方式 | 全部货物（设备）供货并实施安装、调试完毕，经采购人最终验收合格后，甲方在10个工作日内一次性支付给乙方。 |
| **★**验收要求 | （1）验收方式：由采购人、成交人、使用方共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量技术监督部门颁发的计量认证资质CMA、国家实验室认证认可证书CNAS，且具备司法鉴定资质的检测机构）开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，成交人承担由此所造成全部损失。（2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 |
| **其他要求** | 供应商所投产品须实质性满足采购需求表中的技术参数配置要求，投标时须提供所投产品的配置清单（应包含品牌、型号、规格参数等）。 |

第三部分 格式文件

附件1

法定代表人授权委托书（如有委托时）

广西水利电力职业技术学院：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的 广西水利电力职业技术学院食堂奶茶原材料及相关耗材物资定点供应采购 活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

#### 代理人无转委托权。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期： 年 月 日

附：委托代理人信息

姓名： 性别： 职务： 身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件 |

附件2

报 价 表

项目名称:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用时间： |
| 交付使用地点： |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件需求要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明采购需求文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照采购需求文件内容，**逐条**说明所提供货物和服务已对采购需求的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

 年 月 日

附件4

**投标单位信息表**

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 开户名 |  |
| 开户行 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 身份证号 |  |
| 委托代理人姓名 |  | 身份证号 |  |
| 委托代理人职务 |  | 联系电话（手机号） |  |
| 邮箱（E-MAIL） |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |

注：投标单位信息表须加盖投标单位公章。